(module "24991651" (layer F.Cu)
  (descr "2499165-1-2")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0.19) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0.19) (layer F.Fab))
  (fp_text value "24991651" (at 0.000 -0.19) (layer F.SilkS) hide)
  (pad C1 smd rect (at -4.445 -7.73 0) (size 0.900 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C2 smd rect (at -1.905 -7.73 0) (size 0.900 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C3 smd rect (at 0.635 -7.73 0) (size 0.900 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C4 smd rect (at 3.175 -7.73 0) (size 0.900 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C5 smd rect (at -3.175 -7.73 0) (size 0.900 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C6 smd rect (at -0.635 -7.73 0) (size 0.900 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C7 smd rect (at 1.905 -7.73 0) (size 0.900 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C8 smd rect (at 4.445 -7.73 0) (size 0.900 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S1 smd rect (at -7.450 -3.73 0) (size 1.300 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S2 smd rect (at 7.450 -3.73 0) (size 1.300 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S3 smd rect (at -7.450 5.87 0) (size 1.300 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S4 smd rect (at 7.450 5.87 0) (size 1.300 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 2499165-1.stp
    (at (xyz 0 -0.30748031270786 0.030314959878997))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
