(module easyeda2kicad:FUSE-SMD_L6.1-W2.6 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value FUSE-SMD_L6.1-W2.6 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 smd rect (at 2.33 0.00 0.00) (size 2.91 2.91) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -2.33 0.00 0.00) (size 2.91 2.91) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/24T 1A250V/24T 1A250V.3dshapes/FUSE-SMD_L6.1-W2.6-H2.6.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)