(module "291105301" (layer F.Cu)
  (descr "2911-05-301-1")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at 8.890 -1.27) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 8.890 -1.27) (layer F.Fab))
  (fp_text value "291105301" (at 8.890 -1.27) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.303 1.303) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 1.303 1.303) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 15.240 -0) (size 1.303 1.303) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 17.780 -0) (size 1.303 1.303) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 17.780 -2.54) (size 1.303 1.303) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 15.240 -2.54) (size 1.303 1.303) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 2.540 -2.54) (size 1.303 1.303) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0.000 -2.54) (size 1.303 1.303) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 2911-05-301.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
