(module easyeda2kicad:RES-ARRAY-SMD_0402-4P-L1.0-W1.0-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.32) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RES-ARRAY-SMD_0402-4P-L1.0-W1.0-BL (at 0 4.32) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.44 0.32 90.00) (size 0.39 0.42) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.44 -0.32 90.00) (size 0.39 0.42) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.44 0.32 90.00) (size 0.39 0.42) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.44 -0.32 90.00) (size 0.39 0.42) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/2D02WGJ0562TCE/2D02WGJ0562TCE.3dshapes/R0402-4P_L1.0-W1.0-H0.4.wrl"
		(offset (xyz -0.120 0.050 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)