(module easyeda2kicad:TO-3PL_L20.0-W5.0-P5.45-L (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-3PL_L20.0-W5.0-P5.45-L (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at -5.45 0.00 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 2 thru_hole circle (at 0.00 0.00 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 3 thru_hole circle (at 5.45 0.00 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/2SC5200T7TL/2SC5200T7TL.3dshapes/TO-3PL_L20.0-W5.0-H29.1-P5.45-L.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.200 5.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)