(module easyeda2kicad:SC-62-3_L4.6-W2.5-P1.50-LS4.0-BR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.5) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SC-62-3_L4.6-W2.5-P1.50-LS4.0-BR (at 0 5.5) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 1.26 1.50 0.00) (size 1.80 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 1.16 -0.00 90.00) (size 0.65 2.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 1.26 -1.50 0.00) (size 1.80 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -1.26 -0.00 0.00) (size 3.00 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/2SD2212T100/2SD2212T100.3dshapes/SC-62-3_L4.6-W2.5-P1.50-LS4.0-BR.wrl"
		(offset (xyz -0.260 -0.020 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)