(module easyeda2kicad:RELAY-TH_3-1461491-8 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_3-1461491-8 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 11 thru_hole circle (at 8.89 0.00 180.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 14 thru_hole circle (at 1.27 0.00 180.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad A2 thru_hole circle (at -6.35 0.00 180.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad A1 thru_hole circle (at -8.89 0.00 180.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/3-1461491-8/3-1461491-8.3dshapes/RELAY-TH_3-1461491-8.wrl"
		(offset (xyz -0.150 -1.450 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)