(module MPM3695GRF-25-0022 (layer F.Cu) (tedit 65E9AF51)
  (fp_text reference REF** (at 0 -7.366) (layer F.SilkS))
  (fp_text value QFN-59_10MMx12MMx4MM_MPM3695-25_MNP (at 1.27 7.62) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd custom (at -4.675 -5.199999) (size 1.2494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -0.025 -0.5) (xy 0.925 -0.5) (xy 0.925 -0.15) (xy 0.625 0.15) (xy -0.65 0.15)
         (xy -0.65 -0.15) (xy -0.025 -0.15)) (width 0))
      (gr_poly (pts
         (xy -0.525 -0.5) (xy 0.425 -0.5) (xy 0.425 -0.15) (xy 0.125 0.15) (xy -1.15 0.15)
         (xy -1.15 -0.15) (xy -0.525 -0.15)) (width 0))
      (gr_line (start 0 0) (end 0 -1) (width 0.3))
    ))
  (pad 2 smd rect (at -4.525 -4.55) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -4.525 -3.899999) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -4.525 -3.250001) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -4.525 -2.599999) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -4.525 -1.950001) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -4.525 -1.299999) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -4.525 -0.650001) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -4.525 0) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd custom (at -4.525 0.649999) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy 0 -0.8) (xy 2.725 -0.8) (xy 2.725 0.15) (xy -0.775 0.15) (xy -0.775 -0.15)
         (xy 0 -0.15)) (width 0))
    ))
  (pad 11 smd rect (at -4.525 1.950001) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd custom (at -4.525 2.599999) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy 0 -0.8) (xy 2.725 -0.8) (xy 2.725 0.79) (xy 0 0.79) (xy 0 0.15)
         (xy -0.775 0.15) (xy -0.775 -0.15) (xy 0 -0.15)) (width 0))
    ))
  (pad 13 smd rect (at -4.525 3.230001) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -4.525 3.879999) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -4.525 4.53) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd custom (at -4.525 5.179999) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy -0.775 -0.15) (xy 0.775 -0.15) (xy 0.775 0.5) (xy -0.175 0.5) (xy -0.175 0.15)
         (xy -0.775 0.15)) (width 0))
    ))
  (pad 17 smd rect (at -3.899999 5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -3.250001 5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -2.599999 5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -1.950001 5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at -1.299999 5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd custom (at 0 5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy 0 0.8) (xy 2 0.8) (xy 2 -0.8) (xy 0 -0.8) (xy 0 -0.15)
         (xy -0.625 -0.15) (xy -0.625 0.15) (xy 0 0.15)) (width 0))
    ))
  (pad 24 smd rect (at 0.650001 5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 1.299999 5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 1.950001 5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at 2.599999 5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 3.250001 5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at 3.899999 5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd custom (at 4.525 5.179999) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy 0.775 -0.15) (xy -0.775 -0.15) (xy -0.775 0.5) (xy 0.175 0.5) (xy 0.175 0.15)
         (xy 0.775 0.15)) (width 0))
    ))
  (pad 31 smd rect (at 4.525 4.53) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at 4.525 3.879999) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at 4.525 3.230001) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd custom (at 4.525 2.599999) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy 0 -0.8) (xy -2.725 -0.8) (xy -2.725 0.79) (xy 0 0.79) (xy 0 0.15)
         (xy 0.775 0.15) (xy 0.775 -0.15) (xy 0 -0.15)) (width 0))
    ))
  (pad 35 smd rect (at 4.525 1.950001) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd custom (at 4.525 0.649999) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy 0 -0.8) (xy -2.725 -0.8) (xy -2.725 0.15) (xy 0.775 0.15) (xy 0.775 -0.15)
         (xy 0 -0.15)) (width 0))
    ))
  (pad 37 smd rect (at 4.525 0) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at 4.525 -0.650001) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at 4.525 -1.299999) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd rect (at 4.525 -1.950001) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 41 smd rect (at 4.525 -2.599999) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 42 smd rect (at 4.525 -3.250001) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 43 smd rect (at 4.525 -3.899999) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 44 smd rect (at 4.525 -4.55) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 45 smd custom (at 4.525 -5.199999) (size 1.5494 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy 0.775 0.15) (xy -0.775 0.15) (xy -0.775 -0.5) (xy 0.175 -0.5) (xy 0.175 -0.15)
         (xy 0.775 -0.15)) (width 0))
    ))
  (pad 46 smd rect (at 3.899999 -5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 47 smd rect (at 3.250001 -5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 48 smd rect (at 2.599999 -5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 49 smd rect (at 1.950001 -5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 50 smd custom (at 1.299999 -5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy 0.625 0.15) (xy -2 0.15) (xy -2 -0.8) (xy 0 -0.8) (xy 0 -0.15)
         (xy 0.625 -0.15)) (width 0))
    ))
  (pad 51 smd rect (at 0.650001 -5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 52 smd custom (at -0.650001 -5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy 0.625 0.15) (xy -2 0.15) (xy -2 -0.8) (xy 0 -0.8) (xy 0 -0.15)
         (xy 0.625 -0.15)) (width 0))
    ))
  (pad 53 smd rect (at -1.299999 -5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 54 smd rect (at -1.950001 -5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 55 smd rect (at -2.599999 -5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 56 smd rect (at -3.250001 -5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 57 smd rect (at -3.899999 -5.828 90) (size 0.9446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 59 smd rect (at 0 1.697) (size 1.6002 2.0066) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 58 smd rect (at 0 -1.703) (size 1.6002 2.0066) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at -0.650001 5.678 90) (size 1.2446 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
