(module easyeda2kicad:RES-ADJ-TH_3P-L9.5-W4.85-P2.50-BL-BS (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.5) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RES-ADJ-TH_3P-L9.5-W4.85-P2.50-BL-BS (at 0 6.5) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 thru_hole circle (at 0.00 0.00 -90.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.762))
	(pad 1 thru_hole circle (at 0.00 -2.50 -90.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.762))
	(pad 3 thru_hole circle (at 0.00 2.50 -90.00) (size 1.52 1.52) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.762))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/3296W-1-502/3296W-1-502.3dshapes/3296W.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)