(module "3361P1502GLF" (layer F.Cu)
  (descr "3361P-1-502GLF-2")
  (tags "Variable Resistor")
  (attr smd)
  (fp_text reference VR** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "3361P1502GLF" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.540 3.2 0) (size 1.190 3.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.000 -3.2 0) (size 1.190 3.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.540 3.2 0) (size 1.190 3.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 3361P-1-502GLF.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
