(module "3382G1502G" (layer F.Cu)
  (descr "3382G-1-502G-4")
  (tags "Variable Resistor")
  (fp_text reference VR** (at 0.000 0.27) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0.27) (layer F.Fab))
  (fp_text value "3382G1502G" (at 0.000 0.27) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.500 7.22 0) (size 1.800 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.500 7.22 0) (size 1.800 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd rect (at 0.000 7.22 0) (size 1.800 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd rect (at 0.000 -6.68 0) (size 1.800 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at -4.250 5.02) (size 3.38 3.38) (drill 3.38) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at 4.250 5.02) (size 3.38 3.38) (drill 3.38) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 np_thru_hole circle (at 0.000 -0.48) (size 5.8 5.8) (drill 5.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 3382G-1-502G.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 -180 -180))
  )
)
