(module easyeda2kicad:RES-ADJ-TH_3P-L9.5-W9.5-P2.54-BR-BS (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.54) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RES-ADJ-TH_3P-L9.5-W9.5-P2.54-BR-BS (at 0 6.54) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0.00 -90.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 1 thru_hole circle (at 1.27 2.54 -90.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 1.27 -2.54 -90.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(fp_text user 1 (at 1.78 2.54 -90.00) (layer Cmts.User))
	(fp_text user 2 (at -1.91 -1.91 -90.00) (layer Cmts.User))
	(fp_text user 3 (at 1.78 -2.79 -90.00) (layer Cmts.User))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/3386P-1-103LF/3386P-1-103LF.3dshapes/RES-ADJ-TH_3P-L9.5-W9.5-P2.54-BR-BS.wrl"
		(offset (xyz 1.300 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 90))
	)
)