(module "3386W1502LF" (layer F.Cu)
  (descr "3386W-1-502LF-2")
  (tags "Variable Resistor")
  (fp_text reference VR** (at 2.278 -0.025) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 2.278 -0.025) (layer F.Fab))
  (fp_text value "3386W1502LF" (at 2.278 -0.025) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.217 1.217) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.540 -0) (size 1.217 1.217) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.080 -0) (size 1.217 1.217) (drill 0.71) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 3386W-1-502LF.stp
    (at (xyz 0.099606298086211 0.09527559355488 0.18582676339337))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
