(module easyeda2kicad:CONN-TH_347920081 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_347920081 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -7.00 -0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -5.00 -0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -3.00 -0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -1.00 -0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at 1.00 -0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at 3.00 -0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at 5.00 -0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at 7.00 0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad "" thru_hole circle (at -9.85 2.55) (size 2.60 2.60) (drill 2.60) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 9.85 2.55) (size 2.60 2.60) (drill 2.60) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/347920081/347920081.3dshapes/CONN-TH_347920081.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.310 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)