(module "3538305" (layer F.Cu)
  (descr "353830-5-3")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 14.725 36.2) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 14.725 36.2) (layer F.Fab))
  (fp_text value "3538305" (at 14.725 36.2) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 2.5) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.000 5) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.000 7.5) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.000 10) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0.000 12.5) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 4.400 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 4.400 2.5) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 4.400 5) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 4.400 7.5) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 4.400 10) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 4.400 12.5) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 8.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 8.000 2.5) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 8.000 5) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 8.000 10) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 8.000 12.5) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 0.000 18.4) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 0.000 21.2) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 0.000 26.51) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 0.000 29.64) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 0.000 32.77) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 0.000 35.9) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 0.000 38.7) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 4.400 18.4) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 4.400 21.2) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 4.400 23.7) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 4.400 26.2) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 4.400 28.7) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 4.400 31.2) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 4.400 33.7) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 4.400 36.2) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 4.400 38.7) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 8.000 18.4) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at 8.000 21.2) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at 8.000 23.7) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 8.000 26.2) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at 8.000 28.7) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at 8.000 33.7) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole circle (at 8.000 36.2) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 41 thru_hole circle (at 8.000 38.7) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 42 thru_hole circle (at 0.000 44.6) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 43 thru_hole circle (at 0.000 47.73) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 44 thru_hole circle (at 0.000 53.32) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 45 thru_hole circle (at 0.000 56.45) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 46 thru_hole circle (at 0.000 59.58) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 47 thru_hole circle (at 0.000 62.71) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 48 thru_hole circle (at 0.000 65.84) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 49 thru_hole circle (at 0.000 68.97) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 50 thru_hole circle (at 0.000 72.1) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 51 thru_hole circle (at 4.400 44.3) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 52 thru_hole circle (at 4.400 46.8) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 53 thru_hole circle (at 4.400 49.3) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 54 thru_hole circle (at 4.400 51.8) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 55 thru_hole circle (at 4.400 54.3) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 56 thru_hole circle (at 4.400 56.8) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 57 thru_hole circle (at 4.400 59.3) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 58 thru_hole circle (at 4.400 61.8) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 59 thru_hole circle (at 4.400 64.3) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 60 thru_hole circle (at 4.400 66.8) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 61 thru_hole circle (at 4.400 69.3) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 62 thru_hole circle (at 4.400 72.1) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 63 thru_hole circle (at 8.000 44.3) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 64 thru_hole circle (at 8.000 46.8) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 65 thru_hole circle (at 8.000 49.3) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 66 thru_hole circle (at 8.000 51.8) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 67 thru_hole circle (at 8.000 54.3) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 68 thru_hole circle (at 8.000 59.3) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 69 thru_hole circle (at 8.000 61.8) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 70 thru_hole circle (at 8.000 66.8) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 71 thru_hole circle (at 8.000 69.3) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 72 thru_hole circle (at 8.000 72.1) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at 13.450 7.5) (size 5.250 5.250) (drill 3.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 13.450 64.3) (size 5.250 5.250) (drill 3.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 353830-5.stp
    (at (xyz 1.2460629771075 -1.4251968804307 0.52283463515635))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
