(module easyeda2kicad:CONN-SMD_3616-S040-077S1R01 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.4) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-SMD_3616-S040-077S1R01 (at 0 6.4) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -7.60 2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -7.60 -2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -6.80 2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -6.80 -2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -6.00 2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -6.00 -2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -5.20 2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -5.20 -2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at -4.40 2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -4.40 -2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -3.60 2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at -3.60 -2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at -2.80 2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at -2.80 -2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at -2.00 2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd rect (at -2.00 -2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at -1.20 2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 18 smd rect (at -1.20 -2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 19 smd rect (at -0.40 2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 20 smd rect (at -0.40 -2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 21 smd rect (at 0.40 2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 22 smd rect (at 0.40 -2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 23 smd rect (at 1.20 2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 24 smd rect (at 1.20 -2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 25 smd rect (at 2.00 2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 26 smd rect (at 2.00 -2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 27 smd rect (at 2.80 2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 28 smd rect (at 2.80 -2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 29 smd rect (at 3.60 2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 30 smd rect (at 3.60 -2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 31 smd rect (at 4.40 2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 32 smd rect (at 4.40 -2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 33 smd rect (at 5.20 2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 34 smd rect (at 5.20 -2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 35 smd rect (at 6.00 2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 36 smd rect (at 6.00 -2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 37 smd rect (at 6.80 2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 38 smd rect (at 6.80 -2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 39 smd rect (at 7.60 2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 40 smd rect (at 7.60 -2.40 0.00) (size 0.50 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -10.10 0.00) (size 1.30 1.30) (drill 1.30) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 10.10 0.00) (size 0.90 0.90) (drill 0.90) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/3616-S040-037S1R01/3616-S040-037S1R01.3dshapes/CONN-SMD_3616-S040-077S1R01.wrl"
		(offset (xyz 0.020 -0.310 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)