(module "364372850" (layer F.Cu)
  (descr "3-6437285-0-3")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 12.000 8.438) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 12.000 8.438) (layer F.Fab))
  (fp_text value "364372850" (at 12.000 8.438) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.000 -0) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 6.000 -0) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 9.000 -0) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 12.000 -0) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 15.000 -0) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 18.000 -0) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 21.000 -0) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 24.000 -0) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 1.500 -2.5) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 4.500 -2.5) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 7.500 -2.5) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 10.500 -2.5) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 13.500 -2.5) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 16.500 -2.5) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 19.500 -2.5) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 22.500 -2.5) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 1.500 -5.5) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 4.500 -5.5) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 7.500 -5.5) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 10.500 -5.5) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 13.500 -5.5) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 16.500 -5.5) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 19.500 -5.5) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 22.500 -5.5) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 0.000 -8) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 3.000 -8) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 6.000 -8) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 9.000 -8) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 12.000 -8) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 15.000 -8) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 18.000 -8) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 21.000 -8) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 24.000 -8) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -7.250 6.5) (size 5.100 5.100) (drill 3.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 31.250 6.5) (size 5.100 5.100) (drill 3.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 3-6437285-0.stp
    (at (xyz 0.47244094488189 -1.0307086734321 0.55944882039949))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
