(module easyeda2kicad:CONN-TH_6P-P12.70_389690006 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -10.5) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_6P-P12.70_389690006 (at 0 10.5) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -31.75 -6.50 0.00) (size 5.00 5.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 3.9600124))
	(pad 2 thru_hole circle (at -19.05 6.50 0.00) (size 5.00 5.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 3.9600124))
	(pad 3 thru_hole circle (at -6.35 -6.50 0.00) (size 5.00 5.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 3.9600124))
	(pad 4 thru_hole circle (at 6.35 6.50 0.00) (size 5.00 5.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 3.9600124))
	(pad 5 thru_hole circle (at 19.05 -6.50 0.00) (size 5.00 5.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 3.9600124))
	(pad 6 thru_hole circle (at 31.75 6.50 0.00) (size 5.00 5.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 3.9600124))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/389690006/389690006.3dshapes/CONN-TH_6P-P12.70_389690006.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.140 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)