(module "39-29-904Y" (layer F.Cu)
  (descr "39-29-904Y")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "39-29-904Y" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -4.2 0) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -5.5) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -4.2 -5.5) (size 1.75 1.75) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 np_thru_hole circle (at 4.7 -5.04) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 np_thru_hole circle (at -8.9 -5.04) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 39-29-9042.stp
    (at (xyz -0.082677161599707 0.098425196850394 -0.0039370079326817))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
