(module "39-30-120Y_012" (layer F.Cu)
  (descr "39-30-120Y_012")
  (tags "Connector")
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.15 2.15) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -4.2 0) (size 2.15 2.15) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -8.4 0) (size 2.15 2.15) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -12.6 0) (size 2.15 2.15) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -16.8 0) (size 2.15 2.15) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -21 0) (size 2.15 2.15) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -25.2 0) (size 2.15 2.15) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -29.4 0) (size 2.15 2.15) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -33.6 0) (size 2.15 2.15) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -37.8 0) (size 2.15 2.15) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0 -5.5) (size 2.15 2.15) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -4.2 -5.5) (size 2.15 2.15) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -8.4 -5.5) (size 2.15 2.15) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -12.6 -5.5) (size 2.15 2.15) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -16.8 -5.5) (size 2.15 2.15) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -21 -5.5) (size 2.15 2.15) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -25.2 -5.5) (size 2.15 2.15) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at -29.4 -5.5) (size 2.15 2.15) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at -33.6 -5.5) (size 2.15 2.15) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at -37.8 -5.5) (size 2.15 2.15) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 np_thru_hole circle (at 0 7.3) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 np_thru_hole circle (at -37.8 7.3) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 39-30-1201.stp
    (at (xyz -0.74015745027797 -0.55000001051295 -0.0043307086379509))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
