(module easyeda2kicad:CONN-TH_39301039 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_39301039 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at 4.20 0.00 0.00) (size 2.30 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 2 thru_hole circle (at 0.00 0.00 0.00) (size 2.30 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 3 thru_hole circle (at -4.20 0.00 0.00) (size 2.30 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad "" thru_hole circle (at -4.20 -3.85) (size 3.10 3.10) (drill 3.10) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 2.10 5.55) (size 3.10 3.10) (drill 3.10) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/39301039/39301039.3dshapes/CONN-TH_39301039.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.850 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)