(module XTAL250X200X50 (layer F.Cu) (tedit 611090C9)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.18543 -2.062016 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XTAL250X200X50 (at 1.794712 2.033362 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 -0.925) (size 0.91 1.06) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -0.75 0.925) (size 0.91 1.06) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 0.75 0.925) (size 0.91 1.06) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 0.75 -0.925) (size 0.91 1.06) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)