(module "40-52" (layer F.Cu)
  (descr "Pin length 5.3 mm")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at 2.58767 7.30733) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 2.58767 7.30733) (layer F.Fab))
  (fp_text value "40-52" (at 2.58767 7.30733) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 15) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 20) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.097 25) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 7.5 0) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 7.5 15) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.5 20) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.5 25) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
)
