(module easyeda2kicad:CONN-TH_4P-P3.00-S3.00_L7.4-W9.7-EH9.0 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.5) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_4P-P3.00-S3.00_L7.4-W9.7-EH9.0 (at 0 5.5) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at 1.50 1.50 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -1.50 1.50 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 1.50 -1.50 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -1.50 -1.50 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad "" thru_hole circle (at -4.50 -2.44) (size 1.20 1.20) (drill 1.20) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 4.50 -2.44) (size 1.20 1.20) (drill 1.20) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/430450412/430450412.3dshapes/CONN-TH_4P-P3.00-S3.00_L7.4-W9.7-EH9.0.wrl"
		(offset (xyz -0.000 0.420 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)