(module easyeda2kicad:CONN-SMD-10P_430451006 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.3100000000000005) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-SMD-10P_430451006 (at 0 6.3100000000000005) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 6.00 2.31 0.00) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 3.00 2.31 0.00) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.00 2.31 0.00) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -3.00 2.31 0.00) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -6.00 2.31 0.00) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 6.00 -2.31 0.00) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 3.00 -2.31 0.00) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 0.00 -2.31 0.00) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at -3.00 -2.31 0.00) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -6.00 -2.31 0.00) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 8.15 7.78) (size 2.40 2.40) (drill 2.40) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -8.15 7.78) (size 2.40 2.40) (drill 2.40) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/430451006/430451006.3dshapes/CONN-SMD_2x5P-L18.7-W9.9-H7.4-P3.0-LS.wrl"
		(offset (xyz 0.010 -4.360 2.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)