(footprint 4312560837X6 (layer F.Cu) (tedit 67BCCD9B)
  (descr "<b>WS-TATU</b><br> THT Tact Switch 6x6 mm Right Angled Type with ground terminal")
  (fp_text reference REF** (at 0.1 -4.4191 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 4312560837X6 (at 9.95 5.3072 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.25 1.25) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.25 1.25) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.5 -1.25) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.5 -1.25) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "switch edge" (at -0.92 9.39) (layer F.Fab))
  (fp_text user "pcb edge" (at -0.57 3.51) (layer F.Fab))
)