(module 434331013822 (layer F.Cu) (tedit 66D55986)
  (descr "<B>WS-TASU</B><BR> SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm side push,4Pins")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.2 -2.6564 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 434331013822 (at 2.3768 2.7936 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.9 -0.7) (size 1.6 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 1.9 -0.7) (size 1.6 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 1.9 0.7) (size 1.6 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -1.9 0.7) (size 1.6 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at -2.025 0.8) (size 0.78 0.78) (drill 0.65) (layers *.Cu))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2.025 0.8) (size 0.78 0.78) (drill 0.65) (layers *.Cu))
)