(module "434331045822" (layer F.Cu)
  (descr "WS-TASU 4,7x3,5 mm side push tact switch SMD")
  (tags "Switch")
  (attr smd)
  (fp_text reference S** (at 0.125 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.125 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "434331045822" (at 0.125 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 2.800 -0.85 90) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.800 0.85 90) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.800 -0.85 90) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.800 0.85 90) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model "C:\\Users\\Ziven\\Desktop\\light\\SamacSys_Parts.3dshapes\\434331045822.stp"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
