(module "43650-05(00,01,02)" (layer F.Cu)
  (descr "43650-05(00,01,02)")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "43650-05(00,01,02)" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -6 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -9 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -12 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 np_thru_hole circle (at -2.15 4.32) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 np_thru_hole circle (at -9.85 4.32) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 43650-0501.stp
    (at (xyz -0.23267715934693 -0.15551181290093 0.089370077989233))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
