(module easyeda2kicad:CONN-SMD_436500412 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.77) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-SMD_436500412 (at 0 6.77) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 smd rect (at -1.50 -2.77 0.00) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 1.50 -2.77 0.00) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 4.50 -2.77 0.00) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -8.40 2.77 0.00) (size 3.43 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 8.40 2.70 0.00) (size 3.43 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -4.50 -2.77 0.00) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/436500412/436500412.3dshapes/CONN-SMD_436500412.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -2.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)