(module easyeda2kicad:RJ45-SMD_441440003 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -9.9) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RJ45-SMD_441440003 (at 0 9.9) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -4.44 -5.90 0.00) (size 0.64 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -3.17 -5.90 0.00) (size 0.64 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -1.90 -5.90 0.00) (size 0.64 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -0.63 -5.90 0.00) (size 0.64 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.63 -5.90 0.00) (size 0.64 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.90 -5.90 0.00) (size 0.64 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 3.18 -5.90 0.00) (size 0.64 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 4.44 -5.90 0.00) (size 0.64 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 6.35 5.90 0.00) (size 2.54 5.21) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -6.35 5.90 0.00) (size 2.54 5.21) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/441440003/441440003.3dshapes/RJ45-SMD_441440003.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -2.500 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)