(module "450404015514" (layer F.Cu)
  (descr "450404015514-2")
  (tags "Switch")
  (fp_text reference S** (at 0.000 0.775) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0.775) (layer F.Fab))
  (fp_text value "450404015514" (at 0.000 0.775) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 2.250 2.05 0) (size 0.700 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.750 2.05 0) (size 0.700 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.250 2.05 0) (size 0.700 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at 1.500 -0) (size 1.2 1.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at -1.500 -0) (size 1.2 1.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at 3.750 1.15 90) (size 0.800 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at -3.750 1.15 90) (size 0.800 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP3 smd rect (at -3.750 -1.15 90) (size 0.800 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP4 smd rect (at 3.750 -1.15 90) (size 0.800 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 450404015514.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -180))
  )
)
