(module "46207-YY_2_08" (layer F.Cu)
  (descr "46207-YY_2_08")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "46207-YY_2_08" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -4.2 0) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -8.4 0) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -12.6 0) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 -4.2) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -4.2 -4.2) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -8.4 -4.2) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -12.6 -4.2) (size 2.3 2.3) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 46207-1208.stp
    (at (xyz -0.24842519459762 0.078740157480315 0.53188977279062))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
