(module 464379302 (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 4.430001 -3.856401) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CONN_464379310_02_MOL (at 4.430001 -3.856401) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad P1_1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.5748 1.5748) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_2 thru_hole circle (at 0 -2.5 90) (size 1.5748 1.5748) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_3 thru_hole circle (at 0 -5 90) (size 1.5748 1.5748) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_4 thru_hole circle (at 0 -7.5 90) (size 1.5748 1.5748) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_5 thru_hole circle (at 0 -10 90) (size 1.5748 1.5748) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_6 thru_hole circle (at 2.999999 0 90) (size 1.5748 1.5748) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_7 thru_hole circle (at 2.999999 -2.5 90) (size 1.5748 1.5748) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_8 thru_hole circle (at 2.999999 -5 90) (size 1.5748 1.5748) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_9 thru_hole circle (at 2.999999 -7.5 90) (size 1.5748 1.5748) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1_10 thru_hole circle (at 2.999999 -10 90) (size 1.5748 1.5748) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2_1 thru_hole circle (at 5.499999 0 90) (size 1.5748 1.5748) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2_2 thru_hole circle (at 5.499999 -2.5 90) (size 1.5748 1.5748) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2_3 thru_hole circle (at 5.499999 -5 90) (size 1.5748 1.5748) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2_4 thru_hole circle (at 5.499999 -7.5 90) (size 1.5748 1.5748) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2_5 thru_hole circle (at 5.499999 -10 90) (size 1.5748 1.5748) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2_6 thru_hole circle (at 8.499998 0 90) (size 1.5748 1.5748) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2_7 thru_hole circle (at 8.499998 -2.5 90) (size 1.5748 1.5748) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2_8 thru_hole circle (at 8.499998 -5 90) (size 1.5748 1.5748) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2_9 thru_hole circle (at 8.499998 -7.5 90) (size 1.5748 1.5748) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2_10 thru_hole circle (at 8.499998 -10 90) (size 1.5748 1.5748) (drill 1.0668) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 np_thru_hole circle (at -5.500086 -5) (size 3.2512 3.2512) (drill 3.2512) (layers))
  (pad 22 np_thru_hole circle (at 13.999916 -5) (size 3.2512 3.2512) (drill 3.2512) (layers))
)
