(module easyeda2kicad:CONN-SMD_472720001 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -8.690000000000001) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-SMD_472720001 (at 0 8.690000000000001) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 5.50 -4.69 0.00) (size 0.28 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 5.00 -4.69 0.00) (size 0.28 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 4.50 -4.69 0.00) (size 0.28 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 4.00 -4.69 0.00) (size 0.28 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 3.50 -4.69 0.00) (size 0.28 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 3.00 -4.69 0.00) (size 0.28 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 2.50 -4.69 0.00) (size 0.28 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 2.00 -4.69 0.00) (size 0.28 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 1.50 -4.69 0.00) (size 0.28 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 1.00 -4.69 0.00) (size 0.28 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 0.50 -4.69 0.00) (size 0.28 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at -0.00 -4.69 0.00) (size 0.28 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at -0.50 -4.69 0.00) (size 0.28 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at -1.00 -4.69 0.00) (size 0.28 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at -1.50 -4.69 0.00) (size 0.28 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd rect (at -2.00 -4.69 0.00) (size 0.28 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at -2.50 -4.69 0.00) (size 0.28 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 18 smd rect (at -3.00 -4.69 0.00) (size 0.28 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 19 smd rect (at -3.50 -4.69 0.00) (size 0.28 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 20 smd rect (at -4.00 -4.69 0.00) (size 0.28 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 21 thru_hole oval (at 8.25 -2.09 0.00) (size 1.50 2.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.700024 1.6999966))
	(pad 22 thru_hole oval (at -8.25 -2.09 0.00) (size 1.50 2.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.700024 1.6999966))
	(pad 23 thru_hole oval (at -8.25 4.69 0.00) (size 1.50 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.700024 1.1999975999999999))
	(pad 24 thru_hole oval (at 8.25 4.69 0.00) (size 1.50 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.700024 1.1999975999999999))
	(pad "" thru_hole circle (at -0.00 5.59) (size 1.50 1.50) (drill 1.50) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/472720001/472720001.3dshapes/CONN-SMD_472720001.wrl"
		(offset (xyz -0.000 -2.400 2.100))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)