(module "473092651" (layer F.Cu)
  (descr "47309-2651")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "473092651" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 3.600 -1.333 0) (size 0.600 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.500 -1.333 0) (size 0.600 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.400 -1.333 0) (size 0.600 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.300 -1.333 0) (size 0.600 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.800 -1.333 0) (size 0.600 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.900 -1.333 0) (size 0.600 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -3.000 -1.333 0) (size 0.600 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -4.100 -1.333 0) (size 0.600 1.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -5.250 1.147 0) (size 1.200 3.790) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 5.225 0.392 90) (size 1.400 1.450) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 5.450 1.642 90) (size 0.600 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 4.525 2.617 90) (size 0.850 0.950) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 47309-2651.stp
    (at (xyz -0.0059055120456876 -0.12519685302194 0.037401574333822))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -180))
  )
)
