(module "473461001" (layer F.Cu)
  (descr "47346-0001_1")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "473461001" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.300 -1.903 0) (size 0.450 1.380) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.650 -1.903 0) (size 0.450 1.380) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.000 -1.903 0) (size 0.450 1.380) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.650 -1.903 0) (size 0.450 1.380) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.300 -1.903 0) (size 0.450 1.380) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.487 -1.544 0) (size 1.425 2.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -2.487 -1.544 0) (size 1.425 2.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -1.150 0.756 0) (size 1.800 1.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.550 0.756 0) (size 1.000 1.900) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -3.375 0.756 90) (size 1.300 1.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 3.375 0.756 90) (size 1.300 1.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 47346-1001.stp
    (at (xyz 0 -0.019685039370079 0.049606298837136))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
