(module easyeda2kicad:SD-SMD_SD-47352-101 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -11.190000000000001) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SD-SMD_SD-47352-101 (at 0 11.190000000000001) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad EH smd rect (at -0.72 6.96 0.00) (size 1.30 1.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad EH smd rect (at 4.98 6.96 0.00) (size 1.30 1.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad EH smd rect (at 6.57 -6.19 0.00) (size 1.40 1.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad EH smd rect (at -6.57 -7.19 0.00) (size 1.40 1.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -1.91 -3.90 0.00) (size 0.80 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.81 -3.50 0.00) (size 0.80 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.29 -3.90 0.00) (size 0.80 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 1.39 -4.10 0.00) (size 0.80 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 2.49 -3.90 0.00) (size 0.80 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 3.50 -4.10 0.00) (size 0.80 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 4.69 -3.90 0.00) (size 0.80 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 5.78 -3.90 0.00) (size 0.80 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 3.59 7.19 0.00) (size 1.00 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/473521001/473521001.3dshapes/SD-SMD_SD-47352-101.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.240 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)