(module easyeda2kicad:SIMCARD-SMD_8P-P1.27_L26.3-W19.4 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -14.28) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SIMCARD-SMD_8P-P1.27_L26.3-W19.4 (at 0 14.28) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad C1 smd rect (at -10.30 -2.99 0.00) (size 2.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C5 smd rect (at -10.30 -1.72 0.00) (size 2.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C2 smd rect (at -10.30 -0.45 0.00) (size 2.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C6 smd rect (at -10.30 0.82 0.00) (size 2.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C3 smd rect (at -10.30 2.09 0.00) (size 2.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad CD1 smd rect (at -10.30 4.63 0.00) (size 2.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad CD2 smd rect (at -10.30 5.90 0.00) (size 2.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 0 smd rect (at 10.30 -10.28 0.00) (size 3.00 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 0 smd rect (at 10.30 10.28 0.00) (size 3.00 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C7 smd rect (at -10.30 3.36 0.00) (size 2.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(fp_text user C1 (at 5.69 -2.54 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user C2 (at 5.69 0.00 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user C3 (at 5.69 2.54 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user C5 (at 0.61 -2.54 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user C6 (at 0.61 0.00 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user C7 (at 0.61 2.54 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user C1 (at -8.06 -2.90 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user C5 (at -8.06 -1.63 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user C2 (at -8.06 -0.36 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user C6 (at -8.06 0.91 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user C3 (at -8.06 2.18 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user C7 (at -8.06 3.45 0.00) (layer F.SilkS))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/475530001/475530001.3dshapes/SIMCARD-SMD_8P-P1.27_L26.3-W19.4.wrl"
		(offset (xyz 2.310 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)