(module "475710001" (layer F.Cu)
  (descr "475710001")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at -0.037 7.275) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.037 7.275) (layer F.Fab))
  (fp_text value "475710001" (at -0.037 7.275) (layer F.SilkS) hide)
  (pad G1 smd rect (at -5.312 2.36 0) (size 1.150 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G2 smd rect (at -5.312 4.95 0) (size 1.150 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G3 smd rect (at 5.088 2.8 90) (size 1.200 1.450) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G4 smd rect (at 5.313 3.95 90) (size 0.700 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G5 smd rect (at 5.113 5.1 90) (size 0.900 1.400) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P1 smd rect (at 3.463 1.31 0) (size 0.700 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P2 smd rect (at 2.363 1.31 0) (size 0.700 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P3 smd rect (at 1.263 1.31 0) (size 0.700 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P4 smd rect (at 0.163 1.31 0) (size 0.700 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P5 smd rect (at -0.937 1.31 0) (size 0.700 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P6 smd rect (at -2.037 1.31 0) (size 0.700 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P7 smd rect (at -3.137 1.31 0) (size 0.700 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad P8 smd rect (at -4.237 1.31 0) (size 0.700 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 475710001.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
