(module easyeda2kicad:MICRO-USB-SMD_47589-0001 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.5) (layer F.SilkS))
	(fp_text value MICRO-USB-SMD_47589-0001 (at 0 5.5) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.30 -1.18 0.00) (size 0.35 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.65 -1.18 0.00) (size 0.35 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.00 -1.18 0.00) (size 0.35 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.65 -1.18 0.00) (size 0.35 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.30 -1.18 0.00) (size 0.35 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -3.18 1.50 0.00) (size 1.00 1.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 3.17 1.49 0.00) (size 1.00 1.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -1.15 1.49 0.00) (size 1.80 1.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.15 1.49 0.00) (size 1.80 1.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 thru_hole oval (at -2.23 -1.50 180.00) (size 1.00 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.700024 0.8999982))
	(pad 6 thru_hole oval (at 2.23 -1.50 180.00) (size 1.00 1.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.700024 0.8999982))
	(pad 6 thru_hole oval (at -4.17 1.50 180.00) (size 1.30 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.7999983999999999 1.5000224))
	(pad 6 thru_hole oval (at 4.17 1.50 180.00) (size 1.30 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.7999983999999999 1.5000224))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/475890001/475890001.3dshapes/MICRO-USB-SMD_L7.5-W5.0-H2.5.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -1.290 0.600))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)