(module easyeda2kicad:ANT-SMD_47948-0001 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.97) (layer F.SilkS))
	(fp_text value ANT-SMD_47948-0001 (at 0 4.97) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 smd rect (at -0.97 -0.97 180.00) (size 0.87 0.87) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 0.97 -0.97 180.00) (size 0.87 0.87) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -0.97 0.97 180.00) (size 0.87 0.87) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.97 0.97 180.00) (size 0.87 0.87) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(fp_text user ANT (at -1.59 2.34 0.00) (layer F.SilkS))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/479480001/479480001.3dshapes/ANT-SMD_L3.2-W3.2-H4.0.wrl"
		(offset (xyz 0.000 0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)