(module easyeda2kicad:USB-A-TH_48037-0001 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.05) (layer F.SilkS))
	(fp_text value USB-A-TH_48037-0001 (at 0 5.05) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at 3.50 -1.05 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 1.00 -1.05 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -1.00 -1.05 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -3.50 -1.05 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 5 thru_hole oval (at -5.70 1.05 0.00) (size 2.00 3.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9999979999999999 2.4999949999999997))
	(pad 6 thru_hole oval (at 5.70 1.05 0.00) (size 2.00 3.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9999979999999999 2.4999949999999997))
	(pad "" thru_hole circle (at -2.25 0.95) (size 1.20 1.20) (drill 1.20) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 2.25 0.95) (size 1.20 1.20) (drill 1.20) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/480370001/480370001.3dshapes/USB-A-TH_48037-0001.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -8.850 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)