(module easyeda2kicad:USB-A-TH_48037-1000 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.3) (layer F.SilkS))
	(fp_text value USB-A-TH_48037-1000 (at 0 5.3) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 smd rect (at -1.00 -1.30 0.00) (size 1.20 2.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 1.00 -1.30 0.00) (size 1.20 2.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 3.50 -1.30 0.00) (size 1.20 2.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -3.50 -1.30 0.00) (size 1.20 2.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 thru_hole oval (at -5.80 1.30 180.00) (size 1.80 3.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9999979999999999 2.5000203999999995))
	(pad 6 thru_hole oval (at 5.80 1.30 180.00) (size 1.80 3.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9999979999999999 2.5000203999999995))
	(pad "" thru_hole circle (at -2.25 1.30) (size 1.10 1.10) (drill 1.10) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 2.25 1.30) (size 1.10 1.10) (drill 1.10) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/480371000/480371000.3dshapes/USB-A-SMD_4P-L12.0-W18.8-H4.5-LS12.8.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -8.720 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)