(module easyeda2kicad:USB-TH_484040003 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -9.35) (layer F.SilkS))
	(fp_text value USB-TH_484040003 (at 0 9.35) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -0.90 -3.50 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -0.90 -1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -0.90 1.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -0.90 3.50 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at 0.90 4.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at 0.90 2.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at 0.90 0.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at 0.90 -2.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 9 thru_hole circle (at 0.90 -4.00 0.00) (size 1.40 1.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7999983999999999))
	(pad 10 thru_hole oval (at 2.71 -5.35 0.00) (size 1.60 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9999979999999999 2.3000207999999995))
	(pad 10 thru_hole oval (at 2.71 5.35 0.00) (size 1.60 2.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9999979999999999 1.5999967999999998))
	(pad 10 thru_hole oval (at -2.71 -5.35 180.00) (size 1.60 2.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9999979999999999 1.5999967999999998))
	(pad 10 thru_hole oval (at -2.71 5.35 180.00) (size 1.60 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 0.9999979999999999 2.3000207999999995))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/484040003/484040003.3dshapes/USB-3.0-TH_9P-L7.3-W25.7-H14.7.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -5.690 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)