(module easyeda2kicad:CONN-TH_5007620481 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.8100000000000005) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_5007620481 (at 0 7.8100000000000005) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at 14.85 -3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 11.15 -3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 7.65 -3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at 5.15 -3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at 2.65 -3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at 0.15 -3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at -2.35 -3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at -4.85 -3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 9 thru_hole circle (at -7.35 -3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 10 thru_hole circle (at -9.85 -3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 11 thru_hole circle (at -12.35 -3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 12 thru_hole circle (at -14.85 -3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 13 thru_hole circle (at 14.85 -1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 14 thru_hole circle (at 11.15 -1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 15 thru_hole circle (at 7.65 -1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 16 thru_hole circle (at 5.15 -1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 17 thru_hole circle (at 2.65 -1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 18 thru_hole circle (at 0.15 -1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 19 thru_hole circle (at -2.35 -1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 20 thru_hole circle (at -4.85 -1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 21 thru_hole circle (at -7.35 -1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 22 thru_hole circle (at -9.85 -1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 23 thru_hole circle (at -12.35 -1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 24 thru_hole circle (at -14.85 -1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 25 thru_hole circle (at 14.85 1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 26 thru_hole circle (at 11.15 1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 27 thru_hole circle (at 7.65 1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 28 thru_hole circle (at 5.15 1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 29 thru_hole circle (at 2.65 1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 30 thru_hole circle (at 0.15 1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 31 thru_hole circle (at -2.35 1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 32 thru_hole circle (at -4.85 1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 33 thru_hole circle (at -7.35 1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 34 thru_hole circle (at -9.85 1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 35 thru_hole circle (at -12.35 1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 36 thru_hole circle (at -14.85 1.27 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 37 thru_hole circle (at 14.85 3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 38 thru_hole circle (at 11.15 3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 39 thru_hole circle (at 7.65 3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 40 thru_hole circle (at 5.15 3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 41 thru_hole circle (at 2.65 3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 42 thru_hole circle (at 0.15 3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 43 thru_hole circle (at -2.35 3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 44 thru_hole circle (at -4.85 3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 45 thru_hole circle (at -7.35 3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 46 thru_hole circle (at -9.85 3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 47 thru_hole circle (at -12.35 3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 48 thru_hole circle (at -14.85 3.81 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad "" thru_hole circle (at 21.30 -4.81) (size 2.35 2.35) (drill 2.35) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -21.30 -4.81) (size 2.35 2.35) (drill 2.35) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 25.40 -0.96) (size 4.15 4.15) (drill 4.15) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at -25.40 -0.96) (size 4.15 4.15) (drill 4.15) (layers *.Cu *.Mask))
	(fp_text user 1 (at 17.55 -3.76 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user 13 (at 17.25 -1.27 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user 25 (at 17.15 1.24 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user 37 (at 17.15 3.83 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user 12 (at -18.45 -3.76 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user 24 (at -18.54 -1.20 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user 36 (at -18.65 1.31 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user 48 (at -18.65 3.90 0.00) (layer F.SilkS))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/5007620481/5007620481.3dshapes/CONN-TH_5007620481.wrl"
		(offset (xyz -0.240 -18.900 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)