(module "5009010801" (layer F.Cu)
  (descr "500901-0801-1")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0.525) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0.525) (layer F.Fab))
  (fp_text value "5009010801" (at 0.000 -0.525) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.200 -2.7 0) (size 0.800 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.100 -2.7 0) (size 0.800 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.000 -2.7 0) (size 0.800 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.100 -2.7 0) (size 0.800 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.200 -2.7 0) (size 0.800 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.300 -2.7 0) (size 0.800 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.400 -2.7 0) (size 0.800 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 4.500 -2.7 0) (size 0.800 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at -6.875 3 0) (size 1.450 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at 6.875 3 0) (size 1.450 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP3 smd rect (at -6.875 -5.3 0) (size 1.450 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP4 smd rect (at 6.875 -5.3 0) (size 1.450 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 500901-0801.stp
    (at (xyz 0 -0.26456692087369 0.00078740155720335))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
