(module easyeda2kicad:FPC-SMD_5019514000 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.45) (layer F.SilkS))
	(fp_text value FPC-SMD_5019514000 (at 0 5.45) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -9.75 1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -9.25 -1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -8.75 1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -8.25 -1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -7.75 1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -7.25 -1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -6.75 1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -6.25 -1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at -5.75 1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -5.25 -1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -4.75 1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at -4.25 -1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at -3.75 1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at -3.25 -1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at -2.75 1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd rect (at -2.25 -1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at -1.75 1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 18 smd rect (at -1.25 -1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 19 smd rect (at -0.75 1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 20 smd rect (at -0.25 -1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 21 smd rect (at 0.25 1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 22 smd rect (at 0.75 -1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 23 smd rect (at 1.25 1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 24 smd rect (at 1.75 -1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 25 smd rect (at 2.25 1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 26 smd rect (at 2.75 -1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 27 smd rect (at 3.25 1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 28 smd rect (at 3.75 -1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 29 smd rect (at 4.25 1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 30 smd rect (at 4.75 -1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 31 smd rect (at 5.25 1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 32 smd rect (at 5.75 -1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 33 smd rect (at 6.25 1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 34 smd rect (at 6.75 -1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 35 smd rect (at 7.25 1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 36 smd rect (at 7.75 -1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 37 smd rect (at 8.25 1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 38 smd rect (at 8.75 -1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 39 smd rect (at 9.25 1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 40 smd rect (at 9.75 -1.45 0.00) (size 0.60 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 41 smd rect (at 10.75 -1.35 0.00) (size 0.80 1.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 42 smd rect (at 10.75 1.35 0.00) (size 0.80 1.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 43 smd rect (at -10.75 -1.35 0.00) (size 0.80 1.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 44 smd rect (at -10.75 1.35 0.00) (size 0.80 1.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/5019514000/5019514000.3dshapes/FPC-SMD_5019514000.wrl"
		(offset (xyz -0.000 0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)