(module easyeda2kicad:CONN-SMD_5023521400 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.74) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-SMD_5023521400 (at 0 6.74) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -13.00 -2.74 90.00) (size 3.20 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -11.00 -2.74 90.00) (size 3.20 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -9.00 -2.74 90.00) (size 3.20 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -7.00 -2.74 90.00) (size 3.20 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -5.00 -2.74 90.00) (size 3.20 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -3.00 -2.74 90.00) (size 3.20 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -1.00 -2.74 90.00) (size 3.20 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 1.00 -2.74 90.00) (size 3.20 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 3.00 -2.74 90.00) (size 3.20 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 5.00 -2.74 90.00) (size 3.20 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at 15.55 2.74 90.00) (size 5.30 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd rect (at -15.55 2.74 90.00) (size 5.30 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 7.00 -2.74 90.00) (size 3.20 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at 9.00 -2.74 90.00) (size 3.20 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at 11.00 -2.74 90.00) (size 3.20 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at 13.00 -2.74 90.00) (size 3.20 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/5023521400/5023521400.3dshapes/CONN-SMD_502352-P2.00-WS-14P.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.640 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)