(module easyeda2kicad:CONN-SMD_5025840470 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.529999999999999) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-SMD_5025840470 (at 0 6.529999999999999) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -2.25 -2.53 0.00) (size 0.80 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.75 -2.53 0.00) (size 0.80 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.75 -2.53 0.00) (size 0.80 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 2.25 -2.53 0.00) (size 0.80 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -4.85 2.53 0.00) (size 1.80 3.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 4.85 2.53 0.00) (size 1.80 3.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/5025840470/5025840470.3dshapes/CONN-SMD_502584-P1.50-LS-4P.wrl"
		(offset (xyz -0.000 -1.150 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)